**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

на поставку **Захвата для рулонов Delta TLM**

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, ООО Компания «Традиция-К», и предлагаем Вашему вниманию коммерческое предложение на поставку навесного рабочего оборудования.



Захват для рулонов **Delta TLM** устанавливается на мини-погрузчики и компактные фронтальные погрузчики. Используется для погрузки или штабелирования рулонов с силосом, сеном или соломой круглой и квадратной формы. Полукруглая форма обеспечивает уникально аккуратный и прочный захват рулона. Пленка не перетягивается и не повреждается за счет того, что давление равномерно распределяется по всей плоскости. Конструкция захвата, позволяет сохранить центр тяжести как можно ближе к погрузчику.

|  |  |
| --- | --- |
| **Технические характеристики** | **TLM 1600** |
| Диаметр рулонов D, мм. | 1200 -1600 |
| Макс. грузоподъемность, кг. | 1200 |
| Поток масла, л/мин | 20-100 |
| Рабочее давление, бар | 160-240 |
| Масса, кг. | 200 |
| **Преимущества:**  - Равномерное сжатие лап  - Шарнирное крепление лап  - Конструкция захвата исключает повреждение пленки  - Конструкция захвата, позволяет сохранить центр тяжести как можно ближе к погрузчику  - Подходит для круглых и квадратных тюков | | | |





Срок поставки составляет 5-6 недель.

Предложение действительно на условиях EXW г. Москва

Гарантия на всю поставляемое оборудование – 12 месяцев.

**Стоимость: 3 441 евро с НДС**